Windows：如果程序根本无法启动，您可能需要安装
“Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017和2019”
可以在这里找到：
https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
如何扩大窗口？

在protracker.ini中将VIDEOSCALE设置为2倍，3倍或4倍。
如何在全屏模式下运行程序？

按F11。在某些键盘/配置上，您可能需要按fn + F11。
如何在Amiga 500和Amiga 1200之间切换音频类型？

按F12。您还可以通过修改protracker.ini中的“FILTERMODEL”来更改。
Alt + F5 / ALT + F5（复制/粘贴）不起作用！

对于Windows系统，请确保在“GeForce Experience”中禁用了这些键绑定（您安装了软件）。
对于OS X / macOS / Linux系统，请在操作系统设置中删除或重新绑ALT + F4 / ALT + F5。
有没有更快的方法来保存模块？

按CTRL + S。这个快捷键在Amiga ProTracker中叫做“split mode”，并包含在这PT clone中。
如何调整立体声分离（平衡）？

修改protracker.ini中的STEREOSEATION设置。值是一个百分比，范围从0到100。0表示单声道，100表示与Amiga音频输出完全分离。按SHIFT + F12在居中（0％），Amiga100％）和自定义（STEREOSEPARATION％）之间切换。
如何更改多通道顺？

在空闲模式下未编辑/播放等），按ALT + 1/2/3/4增加相应的多选槽。按CTRL + M启用多选。
除了单击“Sample”是否有更方便的采样方法？

按鼠标右键这意味着您不需看着跟踪器按哪个键，而是在开始触发样本源之前再次按鼠标右键可在冲区填满之前停止它。
这个ProTracker克隆是否能加载PT.Config文件？

可以。将其放在执行文件的同一目录中，它会加载找到的第一个文件（PT.Config00 .. 99）。它会覆盖protracker.ini中的某些设置。
是否会有MIDI支持？

不，抱歉。请尝试使用现代模块跟踪器，或者在Amiga上使用ProTracker。
在编辑样本之后，我可以撤销操作吗？

当样本器屏幕打开时，按CTRL + Z。请注意，此功能非常有限，仅可还原到上次加载的样本。
[插入随机问题]

尝试发送电子邮件至olav.sorensen@live.no或访问IRCnet的＃protracker。
== 其他信息 ==
警告：高于A-3微调+4（周期124，28603.99Hz）的更高音高可能无法在真正的Amiga上正确播放。由于DMA不足，声音可能会出现噼啪声。这同样适用于任何改变音高的音轨效果。
在制作高时请格外小心！

== 将来不会被添加的缺失内容 ==

分离键（没有MIDI有点没意义）。CTRL+S现在用于MOD保存
MIDI持
设置屏幕
== 一些ProTracker快捷键在OS X上被其他功能使用！ ==

在OS X中，转到系统首选项 -> 键盘 -> 键盘快捷键并 禁用可能与PT快捷键冲的快捷键绑定。
== 非ProTracker附加功能 ==

通过在波形图上右键单击来切换通道

MOD2WAV按钮，用于将当前歌曲渲染成.WAV文件。
在主屏幕章节了解有关此功能的更多信息。

PAT2SMP按钮，用于将当前模式（从当前行开始）
渲染到当前样本槽。在主屏幕节了解有关此功能的更多信息。

采样绘图工具
在采样器中使用鼠标右键编辑样本数据，就像在FT2中一样
（按住SHIFT键以停止在y轴上绘制，以制作稳定线）

示例“恢复”快捷键（当采样器屏幕打开时按ctrl+z）
加载样本后，其属性和数据会复制到临时缓冲区。
如果按ctrl+z ，当前样本的数据+属性将被恢复。
现在，当您做出不慎的更改时，无需重新加载样本* WAV样本加载器。
支持：8位、16位、24位、32位和32位/64位浮点数
WAV样本将混合为单声道并量化为8位。
它还试图加载“SMPL”块以从采样器WAV和Open ModPlug Tracker等获取循环点和音量。

AIFF样本加载器。
支持：8位、16位、24位和32位
AIFF样本混合为单声道并量化为8位。
PAGE UP/DOWN 和 HOME/END 在 POS-ED、DISK OP.和模式编辑器中均可使用
（在编辑字符串时，HOME/END 也起作用）

采样器编辑器中的低通和高通滤波器

添加了一些功能以使使用更便捷，例如鼠标滚轮支持。

现在是这个帮助文件的主要部分。

            主屏幕
            ----------
PLAY
从当前歌曲位置播放歌曲。指针变为黄色，以显示当前操作。按住鼠标右键单击，
它将从当前行开始播放。在检查模式的部分是否正确时非常有用，而不是
始终从头开始播放。

PATTERN
将播放屏幕底部显示的当前模式。指针在此处也变为黄色。按住鼠标右键单击，
它将从当前行开始播放。在检查模式的部分是否正确时非常有用，而不是
始终从头开始播放。

EDIT
将进入编辑模式。指针变为蓝色，您可以从盘输入音符和数字。使用箭头键在
模式中上下/左右移动。输入音符或数字将使模式跳至下方一个或多个插槽，
视 EDITSKIP 设置而定。

RECORD
将进入编辑模式，并播放当前模式或歌曲。您可以在编辑选项菜单中选择此项。在
模式或歌曲播放时，您可以从盘输入音符和数字，它们将出现在滚动时的模式中。
音符和数字也将量化至最近的行，这样使节奏稳定就不成问题了（如果您擅长实时节拍）。
指针在此处以及正常编辑模式中变蓝色。

STOP
将停止播放歌曲和模式、录制，并关闭编辑模式。当您进行创作时，还可以用来停止所有
循环采样。

CLEAR
首先问您要清除哪些内容。您可以选择清除所有、歌曲或样本。

EDIT OP.
允许交换频谱分析器或四倍频谱仪与编辑菜单。按多次将浏览编辑操作屏幕。
点击第三个屏幕上的 “chord” 按钮以进入第四个屏幕。

DISK OP.
将进入加载/保存对话框在 DISK OP. 中，您可以按 shift+字符跳转至
以该字符开头的第一个文件名条目。

MOD2WAV
将当前歌曲渲染为1644.1kHz立体声WAV文件。包括 Amiga 定位模式，频道独奏/静音，
BLEP 和 HP/LP 滤波器在内的渲染。你在跟踪器中听到的声音是你得到的。

PAT2SMP
将当前模式（从当前行开始）渲染到当前样本槽。这个工具对制作鼓环非常方便。
质量模式: -
HI: 28604Hz - 在音符 A-3 (微调 +4) 上播放新样本
LO: 20864Hz - 在音符 E-3 (微调 0) 上播放新样本

HI 具有最高可能的质量，但只能容纳 2.29 秒的音频。
LO 的质量较差，但可以容纳略多一些，达到 3.14 秒。

在序列中使用此功能以适应所需的行数。
例如。从行 0 开始到行 23，然后从行 24 制作另一个样本到 47，
接着从 48 到 63。这只是让您了解如何使用它，因为根据歌曲 BPM，HI/LO 和所需行数的不同，您可能需要以不同的方式处理。
如果 BPM 较高，您可能仅用两个样本就可以将整个模式容纳在 HI 模式中。

独奏/静音按钮在 PAT2SMP 混合中处理。

POS ED.
这是在 ProTracker 2.2 或更高版本中找到的位置编辑器屏幕。
您可以为模式命名以进行组织，但它不会保存在模块中。

SAMPLER
将进入采样器屏幕。

用标签标记的小装置

1，2，3 和 4
代表您的 Ami...我的意思是，非 Amiga 计算机的音频通道。
当点亮时，表示该通道已打开。当没有点亮时，该通道将被静音，该道中的音符将不会被播放。
如果在点击时按住鼠标右键，该通道将被单独放置。

您还可以使用 ctrl-a 切换音频通道，并使用 ctrl-q 取消静音所有
通道。ctrl+shift-a 将单独使用当前通道。

Tempo
状态栏上的速度装置用于设置 CIA 速度（如果使用 CIA
计时器）。每次使用 F 命令设置速度时（如果是 CIA 的话），设备都会更新。要在 VBLANK/CIA 之间切换，
按下 ctrl+F12。这个标志不会存储在 MOD 文件中，所以要小心。
CIA 是标准模式，除非您知道自己在做什么，否则一直使用它。
DISK OP.
--------

路径 ## Path ##
模块和样本的路径。根据操作系统的不同，长度最长可达260个字符左右。点击它以编辑路径。编辑时右键点击可将所有文本归零 - 方便更改驱动器。

打包 ## （尚未实现）## Pack ## (NOT YET IMPLEMENTED)
启用后，ProTracker 在保存模块/样本之前会对它进行压缩。

加载模块## Load module ##
将 DISK OP. 设置为 LOAD MODULE 模式。它只会列出可加载的文件 (MOD / STK / M15 / PP 扩展名)。

保存模块#### Save module ##
将模块保存到当前的 disk op. 路径。文件名将是 <name>.mod 或 mod.<songname>，具体取决于 protracker.ini 设置。

加载样本 ## Load sample ##
将 DISK OP. 设置为 LOAD SAMPLE 模式。它将列出目录中的所有文件。

保存样本## Save Sample ##
将当前样本保存为 WAV，IFF 或 RAW。在左侧 "SAVE" gadget 中选中此选项。 样本循环点会被存储到 IFF 文件中。
                  SAMPLER
                  -------
新的采样器/样本编辑器被引入，因为我们认为 Noisetracker 2.0 中的采样器效果很差，而我们需要对样本进行绘图以及适当的循环编辑。

它非常快，比 Audiomaster 快得多，编辑也更简单。

我们还了一个重采样选项，希望您会觉得有用。

编辑 Editing
 -------
在编辑一个样本时，使用鼠标设置光标线并标记范围。

波形
 ## Waveform ##
将循环播放完整样本。

显示 ## Display ##
将播放屏幕上显示的样本部分。

范围 ## Range ##
将播放标记的范围。

##止 ## ## Stop ##
将停止所有样本的播放。

显示范围
 ## Show range ##
将放大当前范围并显示。

显示全部 ## Show all ##
将显示整个样本。

起始 ## Beg ##
将光标线放在样本的开头。
按住 SHIFT 键单击时，将扩展标记到开始处。

结束 ## End ##
将光标线放在样本的结尾。
按住 SHIFT 键单击时将扩展标记到结尾。

居中 ## Center ##
将光标线放在样本的中心。
按住 SHIFT 键单击时，将扩展标记到中心。

缩小 ## Zoom out ##
将显示当前显示范围的两倍。

全部范围 ## Zoom out ##
将显示屏幕上显示的样本部分的范围。

剪切 ##（或ctrl+X） ## Cut ## (or ctrl+X)
将剪切标记的样本部分。

复制 ##（或ctrl+C）
 ## Copy ## (or ctrl+C)
将标记的范围复制到复制缓冲区。

粘贴 ##（或ctrl+V）
 ## Paste ## (or ctrl+V)
将复制缓冲区粘贴到当前样本。

音量 "" ## Volume ""
将带您进入音量工具箱。

调音 ## Tunetone ##
将创建一个已调谐的正弦声音，您可以在此之后调谐样本。

修复 DC ## Fix DC ##
将消除样本中的任何可能的直流偏移，使其居中。
这个功能可能不总是按预期工作，尤其是在基本波形上。

滤波器 ## Filters ##
将带您进入滤波器工具箱。

Offs（偏移） ## Offs (offset) ##
此功能会显示要用于在样本数据中指示的位置播放样本的9xx命令值。如果位置等于零，将不会显示此值，因为900表示“使用上一个9xx值”。
重采样
以下是分步说明：
打开调谐音。
使用键盘找到它是什么音符。如果需要，请使用微调。
将音符输入到右侧的 "Note:" 框中。
按下重采样！

音符 ## Note ##
这是要重采样的音符目标。

显示(Disp)
这是屏幕上显示的样本部分的长度。

循环开/关
 ## Loop on/off ##
这是用于在不需要调整重复和补充设备的情况下打开/关闭样本循环的功能。

退出
退出采样器屏幕。

 The volume tool box音量工具箱
 --------------

使用滑块设置 "从" 和 "到" 音量百分比，
或者在右侧的百分比框中输入您喜欢的任意数字（从0到200）。

标准化## Normalize ##
将查找最高可能的音量设置（无截断）。

取消?# ## Cancel?#
将退出音量设置框。

\ ## \ ##
将百分比设置为100%-0%

/ ## / ##
将百分比设置为0%-100%

- 
 ## - ##
将百分比设置为100%-100%

坡度 ## Ramp ##
将调节（计算）音量！

过滤器工具箱
 The filters tool box
 --------------
此工具箱可让您对样本进行低通或高通滤波。
适用于人声鼓循环，或任何过滤需求。
请注意，这是一个粗糙的过滤器，基频
已手动设置为16574Hz，因此截止值实际上取决于
样本的基频。
这意味着例如100Hz低通仅在
样本的基频为16574Hz时为100Hz。
尝试找到您需要的可听截止频率，如果不满意，
可以按 UNDO 撤销。

撤销## Undo ##
将样本数据恢复到先前状态。当您不喜欢新的过滤值时使用。使用 CTRL+Z 将样品完全恢复到加载时的状态。

退出 ## Exit ##
将退出音量设置框。

低通 ## Low-Pass ##
将使用指定的截止频率对样品进行低通滤波。

低通频率 ## Low-Pass Frequency ##
点击此处以手动设置截止频率，或使用上下设置按钮。

高通 ## High-Pass ##
将使用指定的截止频率对样品进行高通滤波。

高通频率 ## High-Pass ##
点击此处以手动设置截止频率，或使用上/下设置按钮。

标准化样品 ## High-Pass Frequency ##
在样品经过滤波后，在量化为8位之前，对样品进行标准化。将防止削波，如果过滤结果的振幅低，还可得到更高质量的效果。

             编辑 EDIT OP.
            -----------------
编辑操作屏对我们实现所有新功能的想法非常方便。有四个屏幕，您可以通过多次按下编辑操作选项卡来浏览它们，或通过单击数字1-3的一个来选择。通过单击编辑操作屏幕3中的 "和弦" 按钮访问第四屏。

要退出编辑操作，击标有 "E 的选项卡或按 ESC。
编辑操作屏幕1：

转调 ## Transposing ##track pattenr
什么是音高转换？

音高转换让您可以将音符的音调向上或向下移动。
例如，将C-3更改为C＃3。

与其他轨道编排器相比，ProTracker让您可以以您想象的任何方式进行音高转换。您可以转换当前样本或通道或音轨模式中的所有样本。

在标题栏右侧是一个带有字母 "S" 或 "A" 的小框。

S-只有当前样本将被提高。
A-从$00-$1F的所有样本都将被转调。

要在两者之间切换，请单击编辑操作标题栏。

如果启用了配置项 "TransDel"，所有转换为范围之外的音符 (C-1 到 B-3) 将被删除。如果没有，它们将不会被转调。

编辑操作屏幕2：(录制)

记录 ## Record ## 
Patt - 仅记录当前音轨模式。
Song - 录制时，PT将按照歌曲中的模式进行移动，就像通常播放一样。

量化
 ## Quantize ##
将您录制的音符至每个 n 行。输入 00 将关闭量化，而您演奏的音符将始终插入您所在的行。输入 01 将根据速度将音符量化到最接近的行。例如，如果您在播放第一半后播放音符，它将被量化到下面的行。输入像 8 这样的值将使每 8 行进行量，依此类推。明白了吗？

Metro（节拍器）##
 ## Metro (metronome) ##
第一个数字是节拍器的速度，第二个是播放它的通道。用于节拍器的样本始终是样本31/ $1F。加载您自己喜欢的节拍器样本。
要关闭节拍器，请将速度或通道设置为00。

多通道 ## Multi ##
打开时，PT将在键盘上播放音符后跳至另一个通道。这使得同一时间可以播放两个或更多音符。

编辑操作屏幕2：(样本) (samples)

在标题栏右侧是一个带有字母 "T"，"P" 或 "S" 的小框。

T-仅适用于当前轨道（通道）的复制和交换。
P-复制和交换将影响整个音轨模式。
S-复制和交换将应用于内存中的实际样本。

要在两者之间切换，请单击编辑操作标题栏。

删除 ## Delete ##
将删除当前通道或整个音轨模式中带有当前样本的所有音符。

杀死 ## Kill ##
将删除当前样本。也就是说，将其从内存中删除并重置所有样本设置。

EXCHGE（交换）#### EXCHGE (exchange) ##
将 "from" 窗口小部件中显示的样本号与 "to" 窗口组件中的样本号互换。选择 "T" 或 "P" 轨道（通道）或音轨模式。"S" 用于交换实际样本。

移动## MOVE ##
将 "from" 窗口组件中显示的样本号移至 "to" 窗口组件中的样本号。

编辑操作屏幕 3：（样本编辑器）(Sample Editor)

在标题栏右边是一个带有字母 "H" 或 "C" 的小方框。

H - 将在许多样本更改效果上将音量减半以避免削波。
C - 不会将音量减半。样本可能会被削波。

要在这两者之间切换，点击编辑操作标题栏。

##混#### Mix ##
将一个样本与另一个样本混合。PT询问你要混合哪两个样本以及将结果放在何处。

按住右键并按混合键将使当前样本与自身混合。您可以通过在 "pos（位置）" 小工具中设置位置来使样本具有偏移效果。
如果将 "mod" 设置为非零值，则样本还将被调制。

##回声## ## Echo ##
在当前样本上创建回声效果。使用 "pos" 设置回声的延迟时间。如果希望有大的回响空间，只需提高样本的长度即可。

##提高高音## ## Boost (treble increase) ##
提高样本高音。用于 hi-hats 和鼓手！

##滤波器（高音降低）## ## Filter (treble decrease) ##
采用 Delta 滤波器对样本进行处理（高音降低）。适用于嘈杂的低音。

X-Fade（交叉淡入淡出）#### X-Fade (crossfade) ##
样本与其自身倒着混合，实现样本交叉淡入淡出。方便循环难以循环的样本。

##反向## ## Backwd (backwards) ##
使样本倒放。

##升采样## ## Upsamp (upsample) ##
从样本中删除每个第二个字节，将长度减半并将音高提高一个八度音阶。

##降采样##
将样本的每个字节翻倍，使长度加倍且使音高降低一个八度。如果对超过 $7FFE 的样本进行降采样，您将失去它们的末尾。

POS##
这是样本中的一个偏移量，可用于许多操作。

##调制 （MOD）##
可用于调制。按 "MOD" 以调制当前样本。

CB（在开始处剪切）##
从样本开头剪切在 "pos" 小工具中设置的字节数。

##和弦## ## Chord ##
将进入样本和弦编辑器屏幕。

##渐入（FU）##
音量从0%增至100%。使用 "pos" 选择在样本中淡入的位置。

##渐出（FD）##
音量从100%渐减至0%。 "pos" 选择在样本中淡出的位置。

##音量### VOL ##
使用此功能，可以更改样本的"实际"音量。只需设置百分比并按 "VOL"即可。

现在，编辑操作3被设计为与新的样本编辑器一起使用。如果有范围被标记，部分功能仅适用于范围内。如果没有范围标记，功能将影响整个样本。您还可以在样本上单击并设置光标线来设置 "POS"。

编辑操作屏幕 4：（样品和弦编辑器）(Sample Chord Editor)

##和弦#### Chord ##
按照您选择的基本音符，创建和弦，并将和弦放在当前样本或自由样本槽中，具体决于您的选择（见下文）。

##重置## ## Reset ##
将重置音符和长度。

##撤消## ## Undo ##
撤销上次更改（不包括多个向上/向下箭头）。

##长度#### Length ##
根据原始样本的长度和您选择的音符来设置最大值。这当然会在4个长度数字后设置 ':'（见下文）。
按住鼠标右键将根据所选音符将长度设置为最小值。四个已调整的音符中最短的样本与最小长度混合后，将显示 '.'。
循环样本的长度始终为65534，以便于您找到好的样品循环点。

##大调## ## Major ##
根据基音设置大调和弦。

##小调## ## Minor ##
根据基音设置小调和弦。

##悬挂四度音程##
根据基音设置悬挂四度音程和弦。

##大七和弦## ## Sus-4 ##
根据基音设置大七和弦。

##小七和弦#### Major7 ##
根据基音设置小七和弦。

##大六和弦##
根据基音设置大六和弦。
Minor6
根据基音设置小六度和弦。

4个音符小工具 ## 4 notegadgets ##
上面的一个是基音。按下一个小工具后，PT 将等待你按下一个音符。按住鼠标右键将重置音符。

4个上/下小工具 ## 4 Up/Down gadgets ##
将在当前音符上加减 1 个半音。按住鼠标右键将加/减 1 个八度。您可以通过超过 B-3 添加音符来重置音符。

最右边的 4 个小工具
 ## The 4 rightmost gadgets ##
它们的工原理与编辑操作小工具相同。
1,2,3 将带您进入相应的编辑屏幕，E 退出。

状态行
按下上面的行将在 New 或 Old 样本之间切换：如果为 N，则 PT 将在当前样本中寻找一个空闲样本来放置结果。如果为 O，则 将在当前样本中放置结果，覆盖它。

注 #1
PT 在样本名称的最后放置 "!"，表示这是一个和弦样本。 "!" 是为了让您看到目标样本已经到哪里，与程序无关。您可以将 "!" 删除并将样本重命为...-major（大调和弦）, ...-minor（小调和弦）等。

注 #2
编辑操作 3 中状态行上的选定项，H(alve) 或 C(lip)，不会影响和弦混合。混合以 16 位完成，然后使用舍入将其规范化和量化为 8 位。

         一般信息。
         -------------
             GENERAL INFO.
             -------------
制作音乐
Making Music
 ------------
ProTracker 编写的任何音乐都是由模式组成的。
每个模式由四个通道组成，每个通道对应 Amiga 的一个音频通道。

一个模式有 64 行。您编辑的始终是中间行。
如果需要较短的模式，可以使用模式中断（Dxx）效果令。

一个通道的结构如下：

 32  C-3 01 C20
 /   \_/ |/ \_/
/    /   |    \
行  音符 音源 效果/命令

C-3 是在行 32 播放的音符。01 是音源编号，
最后三位数字是效果命令，本例中为设置音量为 $20（C-命令，20-值）。

ProTracker 有一个表，其中包含有关要播放的模式顺序的信息。
使用 "Pos" 小具确定您在表中的位置。
使用 "Pattern" 定义要在该位置播放的模式。
"Length" 定义表格的总大小。完整的模式序列是该曲目。一首歌由多达 100 个不同的模式组成，每个模式在多达 128个不同的位置播放。

标有 "I" 和 "D" 的小工具分别表示插入和删除。使用它们可以从歌曲中插入或删除一个位置。您的歌曲长度将自动调整。记住，您歌曲的长度总是比最后一个位置多一个，因为第一个位置为 0。

按住右键并按 Pos，Pattern 和 Length 小工具会稍微加快它们的速度。

精细调
 Finetune
 --------
这是一个好处。将您的未调整的样本调整为与其他样本相匹配。
按住鼠标右键单击时，精细调整设置为零。

 0 436.4 hz    -1 432.1 hz
 1 439.0 hz    -2 429.6 hz
 2 441.6 hz    -3 426.3 h
 3 445.1 hz    -4 423.1 hz
 4 447.8 hz    -5 419.9 hz
 5 451.5 hz    -6 416.7 hz
 6 455.2 hz    -7 414.4 hz
 7 457.0 hz    -8 4120 hz
样品
 Sample 
 ------
点击音源上/下小工具将在
音源之间切换。您可以在一首歌里使用多达 （十六进制 1F）个样本。

音源零功能
 Sample zero function
 --------------------
同时按下左键和右键将音源编号设置为 "零"。然后，您可以记录/编辑使用音源 0 的模式，以防止 ProTracker 在播放新符时每次设置音量。

长度 Length
 ------
-Length 小工具用于设置样本长度。
样本最多可达 64k，65534 / $fffe之长。

音量Volume
 -----
使用此功能可以设置当前样本的播放音量。

重复（循环开始）Repeat (loop start)
 ------
在这里设置样本循环的开始位置。

循环长度（循环长度）Replen (loop length)
 ------
这里设置样本循环的长度。

按下样本小工具上的左键和右键可以稍微提高它们的速度。

模式编号小工具
屏左中部有一个带数字的框。该数字是当前模式编号。

“确定？”对话框
除了小工具外，您还可以使用 "Y" 或回车键表示肯定，
"N 或 ESC 表示否定。右键单击也是表示否定。

清除对话框
除了小工具外，您还可以使用 "A 表示全部，"O" 表示歌曲，"S" 表示样本和 "C" 或 ESC 表示取消。右键单击表示取消。

加载（sample）小工具
这个小工具将设置K OP。"加载样本"模式并进入 DISK OP。

文本输入程序
这真的很简单。单击一行文本将使能够编辑它。有些文本行比看起来要长，所以使用箭头键在文本中左右滚动。您还可以在键盘上使用 HOME/END。文本输入模式就像一个普通的文本编辑。您可以使用退格，删除，空格，数字小键盘等。
按压 Enter 键将退出文本编辑模式并保存更改。
按压鼠标键将清除文本行并退出编辑。
使用 ESC 仅退出。

小贴士'n 技巧
在插入、粘贴或连接粘贴时，按住 shift 键可以防止光标跳到 block 的结尾。例如 shift+ctrl+p

在按 ctrl+kto 结束通道）时按住 shift 会删除到通道开始而不是结尾。

使用 ESC 或鼠标右键从许多事情中退出。

果贴士
您可以在不播放音符的情况下设置音量。例如 ---01000
这将设置音源 1 的音量而不触发音符。

或尝试触发样本并使
音量向下滑动。例如 C-301A08
---01A08
---01A08
这将产生一种奇怪的 arpeggiato 效果，就像 Romeo Knight / RSI 的 "Cream of the earth"。

在不输入音符的情况下输入新的音源编号将在完成播放之前的音源后切换到新的音源。这对于在层叠风格的歌曲中创建扫荡效果仍可用等等。

鼠标指针颜色
灰色      - 什么都没发生。
黄色    - 播放歌曲/模式。
绿色      - 磁盘操作。
蓝色      - 编辑/录制。
品红色 - 等待某些事情（文本，数字或其他内容）。
红色    - 出了问题。

鼓垫-
ProTracker 有一个鼓垫，就像 Noisetracker 2.0 和 2.1。
使用 '' 而不是点号 '.' 来切换模式。右侧的 TUNE/TIMING 显示将显示一个或多个点。

无点：普通小键盘。
1点：鼓垫。
2点：鼓垫 - 可编辑/录制。

使用 alt+keypadkey 设置音符