键绑定
警告：键绑定硬编码为美国键盘布局。
但是，无论布局如何，模式音符都是相同的。

请始终使用左边的shift和alt，因为右边的用于其他操作。

== Amiga键在哪里？==
个人电脑键盘：
左Amiga键 = 左Windows键
右Amiga键 = 右Alt Gr键

Mac键盘： 左Amiga键 = 左Command键 右Amiga键 = 右Command键
== 在原始PT中不存在的新键绑定：== alt+F11 - 在真实/伪VU-Meter之间切换 F11 - 切换全屏 F12 - 切换Amiga型号（用于低通滤波器） shift+F12 - 在单声道/自定义/Amiga声场之间切换音频平衡 ctrl+F12 - 切换CIA/VBLANK时间，以实现节奏/速度效果(Fxx) alt+1/2/3/4 - 增加Multi排序（当处于空闲状态，不播放/编辑/录制时） home - 转到行0 end - 转到行63 page up - 向上翻16行 page down - 向下翻16行 ctrl+del - 从模式数据中删除音符+范例
             （美国键盘布局）
高音符键：  2 3   5 6 7   9 0   =
Q W E R T Y U I O P [ ]

低音符键：    S D   G H J   L ;
Z X C V B N M , . /

F1 - 选择低八度音阶（从C-1到G-3）
F2 - 选择高八度音阶（从C-2到-3）

上         - 上移一行
shift+up   - 上移一行（更快）
alt+up     - 上移一行（最快）
下         - 下移一行
shift+down - 下移一行（更快）
alt+down   - 下移一行（最快）

shift+F3 - 将通道剪切到缓冲区
shift+F4 - 将通道复制到缓冲区
shift+F5 - 将通道缓冲区粘贴到通道

alt+F3 - 将整个模式剪切到缓冲区  alt+F4 - 将整个模式复制到缓冲区
alt+F5 - 将模式缓冲区粘贴到模式

ctrl+F3 - 将命令剪切到缓冲区
ctrl+F4 - 将命令复制到缓冲区
ctrl+F5 - 将命令缓冲区粘贴到通道

F6 - 转到行0
F7 - 转到行16
F8 - 转到行32
F9 - 转到行48
F10 转到行63

shift+F6-F10 - 将当前行存储在选定的F键上
alt+F6-F10 - 从已存储行播模式
ctrl+F6-F10 - 从已存储行开始录制

esc - 退出DiskOp/EditOp/Sampler等...

shift+return    - 在当前行插入空音符并将其他音符向下移动。行63之后的音符将丢失！
shift+backspace - 删除当前行以上的音符并将其他音符向上移动。如果在行0，您将无法执行此操作！

alt+return    - 如上，但对所有4个通道
alt+backspace - 如上，但对所有4个通道

ctrl+return    - 将命令向下
ctrl+backspace - 将命令向上拖动

ctrl+0-9 - 选择每次插入音符时ProTracker向下跳转的行数（仅用于编辑模式）

alt+cursor right - 模式编号上升
alt+cursor left  - 模式编号下降
shift+cursor right - 歌曲位置上升
shift+cursor left  - 歌位置下降

空格 - 在停止/编辑模式之间切换

  alt gr（右alt） - 播放歌曲
right ctrl（Mac上的cmd） - 播放模式
右shift    - 录制

大写锁定 - 切换键重复开/关（将使用操作系统设置的键重复速度）

  del - 删除光标下的音符
alt+del - 仅删除命令
shft+del - 删除音符和命令

在数字键盘上：
"."/del - 删除样本
0 - 样本$0
第一排 - 选择样本$1-$4
第二排 - 选择样本$5-$8
第三排 - 选择样本$9-$c
第四列 - 选择样本$d-$f
直接输入 - 切换样本偏移+$10

按住输入+其他键，将选择样本$11-$1F

左Amiga键 加下面的键 - 跟编辑操作一样进行移调。

样品/通道 样品/模式
1 - 音符上升     2 - 音符上升
Q - 音符下降     W - 音符下降
A - 八度上升     S - 八度上升
Z - 八度下降     X - 八度下降

所有/通道 所有/模式
3 - 音符上升     4 - 音符上升
E - 音符下降     R - 音符下降
D - 八度上升     F - 八度上升
C - 八度下降     V - 八度下降

   tab - 将光标移动到下一个通道
shift+tab - 将光标移动到上一个通道

ctrl+a - 切换通道开/关
ctrl+b - 标记块
ctrl+c - 将块复制到缓冲区（如果采样器打开;复制数据）
ctrl - 删除块，向上拖动音符
ctrl+e - 在通道中扩展音符
ctrl+f - 切换LED滤波器开/关
ctrlg - 在所有样本上提高高音
ctrl+h - 将块向上移调
ctrl+i - 插入现有块，向下推放音符
ctrl+j - 连接粘贴快
ctrl+k - 关闭到通道结束的音符
ctrl - 将快向下移调
ctrl+m - 切换多键
ctrl+n - 重新标记最后一个块
ctrl+o - 在通道中收缩符
ctrl+p - 粘贴块
ctrl+q - 解除静音所有通道
ctrl+r - 恢复F6-F10位置
ctrl+s - 保存模块（这是原始PT中的“切换离模式”）
ctrl+t - 交换通道
ctrl+u - 撤销上一次的模式编辑更改
ctrl+v - 降低所有样本的高音（如果采样器打开;粘贴数据）
ctrl+w - 多音块化
ctrl+x - 将块剪切到缓冲区（如果采样器打开;剪切数据）
ctrl+y - 反向块
ctrl+z - 恢复效果如果采样器打开;恢复采样数据+属性）

shift+0-9 - 将当前命令存储在所选键上
alt+0- - 在当前通道中插入命令

alt+"" - 将光标上方的命令复制到当前行。
alt+"=" - 将光标上方的命令复制到当前行
并将值加一。
alt+"-" - 将光标上方的命令复制到当前行
并从值中减去一。

alt+b - 提高当前样本的高音
alt+c - 切换通道3
alt+d - 切换磁盘操作。屏幕
alt+e - 切换编辑操作。+ 屏幕
alt+f - 降低当前样本高音
alt+g - 切换录音模式（仅适用于PT克隆或PT2.3E）
alt+i - 打开/关闭自动插入效果
alt+k - 删除当前样本/通道
alt+m - 变速鼓锣开/关（按住SHIFT设置节拍器通道）
alt+p - 切换位置编辑器屏幕
alt+q - 退出ProTracker
alt+r -当前样本重新采样
alt+s - 切换采样器屏幕
alt+t - 切换调谐音
alt+v - 切换通道4
alt+x - 切换通道2
alt+y - 保存所有样本
alt+z - 切换通道1

F3 - 剪切   （和/或采样器屏幕中的ctrl+x）
F4 - 复制   （和/或采样器屏幕中的ctrl+c）
F5 - 粘贴   （和/或采样器屏幕中的ctrl+v）

return - 前进一个音符
backspace - 后退一个音符

"'" - 减少自动插入槽（如果启用自动插入效果）
"" - 增加自动插入槽（如果启用动插入效果）
（按住SHIFT，可以更多地增加/减少自动插入）

         "\" - 切换小键盘模式（如果自动插入已禁用）
  alt+keypad - 调音鼓垫
ctrl+left/right - 样本上/下
shift+key - 跳转到文件条目（仅限K OP.